****

FICHE TECHNIQUE

**Big Bag sables et graviers 91X91X106 1500 kg**

Ref : BBS91X91X106-4S-1500-N-JR-GV-C ID 431

|  |
| --- |
| Dimensions |
| Longueur (\*) | 91 | cm |
| Largeur (\*) | 91 | cm |
| Hauteur (\*) | 106 | cm |
| Volume (\*) |  0,88 | m3 |
| Type de construction | Classique U-PANEL |
| Classe d’utilisation SF | 5/1 |

(\*) +/- 2%.

|  |
| --- |
| Résistance de sécurité (CMU) |
| Charge maximum d’utilisation | 1500 | kg |
| Réutilisable selon la classification | Non |  |

|  |
| --- |
| Matière  |
| Matière | PolyPropilène non laminé |
| Couleur | Blanc0 |
| Impression Marque ou Logo commerciaux | Aucune |

|  |
| --- |
| Système de Remplissage (haut) |
| Type | Jupe Remplissage et Fermeture |
| Dimensions |  |
| Liens |  |

|  |
| --- |
| Système de Vidange (fond) |
| Type | Goulotte de vidange |
| Dimensions | 40x50 |
| Liens | 2 |

|  |
| --- |
| Point de Levage & Mauntention |
| Nombre de point | 4 |
| Type de points de levage | Standard cousues le long des Angles |
| Longueur des sangles (cm) (\*) | 30 |
| Type de couture | Standard |

(\*) +/- 2%.

Le Big Bag sables et graviers 91X91X106 1500 kg que nous avons sélectionnés pour vous est plus solide et résistant que les sacs de jardins et à gravats classiques.

Nos Big Bag sables et graviers 91X91X106 1500kg sont adaptés au départ pour un usage professionnel ce qui vous garantit d’une utilisation fiable et de qualité.

Nos sacs ont été testés afin d’obtenir le certificat de conformité et pour une utilisation avec une résistance maximum de 1500 kg (CMU).

Les + Produit :

* Résistance : 1500 kg
* Volume : 0,88 m3 (878 litres)
* Jupe Remplissage et Fermeture
* Goulotte de vidange 40x50
* 4 sangle(s) de levage renforcé(es)
* **Neutre : Sans marque sans logo**
* Charges très lourdes
* La goulotte facilite la vidange
* Déchets de jardin, sables, terres et graviers souillées