**[](http://www.mypalletsonline.com)**

FICHE TECHNIQUE

**Big Bag vide Tout Déchets 1m3 90X90X120 1 tonne**

Ref : BBS90X90X120-4S-1000-N-JR-FP-C ID 330

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensions | | |
| Longueur (\*) | 90 | cm |
| Largeur (\*) | 90 | cm |
| Hauteur (\*) | 120 | cm |
| Volume (\*) | 0,97 | m3 |
| Type de construction | Classique U-PANEL | |
| Classe d’utilisation SF | 5/1 | |

(\*) +/- 2%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résistance de sécurité (CMU) | | |
| Charge maximum d’utilisation | 1000 | kg |
| Réutilisable selon la classification | Non |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Matière | |
| Matière | PolyPropilène non laminé |
| Couleur | Blanc |
| Impression Marque ou Logo commerciaux | Aucune |

|  |  |
| --- | --- |
| Système de Remplissage (haut) | |
| Type | Jupe Remplissage et Fermeture |
| Dimensions |  |
| Liens |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Système de Vidange (fond) | |
| Type | Fond Plat Fermé |
| Dimensions |  |
| Liens |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Point de Levage & Mauntention | |
| Nombre de point | 4 |
| Type de points de levage | Standard cousues le long des Angles |
| Longueur des sangles (cm) (\*) | 30 |
| Type de couture | Standard |

(\*) +/- 2%.

Le Big Bag vide Tout Déchets 1m3 90X90X120 1 tonne que nous avons sélectionnés pour vous est plus solide et résistant que les sacs de jardins et à gravats classiques.

Nos Big Bag 90X90X120 1000kg sont adaptés au départ pour un usage professionnel ce qui vous garantit d’une utilisation fiable et de qualité.

Nos sacs ont été testés afin d’obtenir le certificat de conformité et pour une utilisation avec une résistance maximum de 1000 kg (CMU).

Les + Produit :

* Résistance : 1000 kg
* Volume : 0,97 m3 (972 litres)
* Jupe Remplissage et Fermeture
* Fond Plat Fermé
* 4 sangle(s) de levage renforcé(es)
* **Neutre : Sans marque sans logo**
* Format Standard du 1 m3
* Fermeture Totale
* Tout type d'utilisation