****

FICHE TECHNIQUE

**Mini Big Bag Ventilé Déchets Verts et jardins 200kg**

Ref : BBS50X55X50-2S-200-V-JR-FP-C ID 296

|  |
| --- |
| Dimensions |
| Longueur (\*) | 50 | cm |
| Largeur (\*) | 55 | cm |
| Hauteur (\*) | 50 | cm |
| Volume (\*) |  0,14 | m3 |
| Type de construction | Classique U-PANEL |
| Classe d’utilisation SF | 5/1 |

(\*) +/- 2%.

|  |
| --- |
| Résistance de sécurité (CMU) |
| Charge maximum d’utilisation | 200 | kg |
| Réutilisable selon la classification | Non |  |

|  |
| --- |
| Matière  |
| Matière | PolyPropilène non laminé |
| Couleur | Blanc |
| Impression Marque ou Logo commerciaux | Aucune |

|  |
| --- |
| Système de Remplissage (haut) |
| Type | Jupe Remplissage et Fermeture |
| Dimensions |  |
| Liens |  |

|  |
| --- |
| Système de Vidange (fond) |
| Type | Fond Plat Fermé |
| Dimensions |  |
| Liens |  |

|  |
| --- |
| Point de Levage & Mauntention |
| Nombre de point | 4 |
| Type de points de levage | Standard cousues le long des Angles |
| Longueur des sangles (cm) (\*) | 30 |
| Type de couture | Standard |

(\*) +/- 2%.

Le Mini Big Bag Ventilé Déchets Verts et jardins 200kg que nous avons sélectionnés pour vous est plus solide et résistant que les sacs de jardins et à gravats classiques.

Nos Big Bag Jardin et Déchets verts 50X55X50 200kg sont adaptés au départ pour un usage professionnel ce qui vous garantit d’une utilisation fiable et de qualité.

Nos sacs ont été testés afin d’obtenir le certificat de conformité et pour une utilisation avec une résistance maximum de 200 kg (CMU).

Les + Produit :

* Résistance : 200 kg
* Volume : 0,14 m3 (138 litres)
* Jupe Remplissage et Fermeture
* Fond Plat Fermé
* 4 sangle(s) de levage renforcé(es)
* **Neutre : Sans marque sans logo**
* 2 faces en toile ventilée
* Laisse passe un fux d'air à l'intérieur
* Utilisable pour le compostage