**[](http://www.mypalletsonline.com)**

FICHE TECHNIQUE

**Big Bag Terre & Sable 90X90X100 1 Tonne**

Ref : BBS90X90X100-4S-1000-N-JR-GV-C ID 322

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dimensions | | |
| Longueur (\*) | 90 | cm |
| Largeur (\*) | 90 | cm |
| Hauteur (\*) | 100 | cm |
| Volume (\*) | 0,81 | m3 |
| Type de construction | Classique U-PANEL | |
| Classe d’utilisation SF | 5/1 | |

(\*) +/- 2%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Résistance de sécurité (CMU) | | |
| Charge maximum d’utilisation | 1000 | kg |
| Réutilisable selon la classification | Non |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Matière | |
| Matière | PolyPropilène non laminé |
| Couleur | Blanc |
| Impression Marque ou Logo commerciaux | Aucune |

|  |  |
| --- | --- |
| Système de Remplissage (haut) | |
| Type | Jupe Remplissage et Fermeture |
| Dimensions |  |
| Liens |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Système de Vidange (fond) | |
| Type | Goulotte de vidange |
| Dimensions | 35X50 |
| Liens | 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Point de Levage & Mauntention | |
| Nombre de point | 4 |
| Type de points de levage | Standard cousues le long des Angles |
| Longueur des sangles (cm) (\*) | 30 |
| Type de couture | Standard |

(\*) +/- 2%.

Le Big Bag Terre & Sable 90X90X100 1 Tonne que nous avons sélectionnés pour vous est plus solide et résistant que les sacs de jardins et à gravats classiques.

Nos Big Bag 90X90X100 1000kg sont adaptés au départ pour un usage professionnel ce qui vous garantit d’une utilisation fiable et de qualité.

Nos sacs ont été testés afin d’obtenir le certificat de conformité et pour une utilisation avec une résistance maximum de 1000 kg (CMU).

Les + Produit :

* Résistance : 1000 kg
* Volume : 0,81 m3 (810 litres)
* Jupe Remplissage et Fermeture
* Goulotte de vidange 35X50
* 4 sangle(s) de levage renforcé(es)
* **Neutre : Sans marque sans logo**
* La goulotte facilite la vidange
* Déchets de jardinage & bricolage en broyat
* Fermeture Totale après remplissage